Dáta zobrazované na displeji E-ITN 40
· krátky stisk
· dlhý stisk (držať pokiaľ sa nezobrazí --A-- potom pustiť a zobrazuje sa požadované
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobrazenie na displeji:

· sériové číslo indikátora (scrollované – posun 1 znak za 0,5 sek, začína a končí medzerou (napr: 0101-00062694)

· [bookmark: _Hlk127973336]dátum začiatku zúčtovacieho obdobia (napr: u01.01.)
· [bookmark: _Hlk127973274]Podmenu:  v podmenu test indikátora, kód chyby, dátum zaznamenania chyby, odpočet do vysielania)

· námer indikátora za aktuálne ročné účtovné obdobie (napr: 65534)

· námer indikátora za minulé ročné účtovné obdobie (napr: 65534 SM)
· Podmenu:  v podmenu ročnej spotrebnej hodnoty za -2 až -5 rok, posúva sa stlačením tlačidla, zobrazenie hodnoty: proscroluje sa 2014-2015 na 0,5 sek zhasne a potom sa informácia proscroluje s frekvenciou 0,5 s ( napr: 65534.)

· námer indikátora za aktuálne mesačné účtovné obdobie (napr: 3.2.7.6.7. )

· námer indikátora za minulé mesačné účtovné obdobie (napr: 3.2.7.6.7. SM)
· Podmenu:  v podmenu mesačnej spotrebnej hodnoty za -2 až -24 mesiac, posúva sa stlačením tlačidla, zobrazenie hodnoty: proscroluje sa 12.2014-1.2015 a potom na 4 sekundy preblikne hodnota (napr: 3.2.7.6.7)

· aktuálna teplota senzoru telesa (napr: 27.65°)

· dátum (napr: 31.12.)

Displej zhasína po 30 sekundách nečinnosti a zároveň sa navracia na prvú položku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zobrazenie posledného roku životnosti batérie:
Údaj o životnosti batérie je uložený do pamäte mikroprocesora a posledný rok životnosti je indikovaný na displeji blikaním zvláštneho symbolu BAT. Po uplynutí tejto doby zostane údaj trvalo zobrazený. Kalkulovaná životnosť batéria je 10 rokov + 1 rok rezerva + 1 rok v úspornom režime v skladovacích podmienkach.
